# Alpha 48Vdc

Potenza: 6W – 48Vdc
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 751lm
Ottica: 12° | 30°

### Descrizione Dettagliata

Mini proiettore LED orientabile per binari elettrificati 48Vdc. Realizzato in alluminio verniciato e ottiche in PMMA trasparente.

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura