# Geco

14W
Potenza: 14W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 950lm (3000k) | 1055lm (4000k)
Ottica: 22° | 36° | 55° | 73°

### Descrizione Dettagliata

25W
Potenza: 25W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2200lm (3000k) | 2350lm (4000k)
Ottica: 22° | 36° | 55° | 73°

Spot in alluminio direttamente a tensione di rete diretta 220-240V per illuminazione da esterno in varie finiture, differenti potenze, e diverse ottiche. Possibilità di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura