# Lucciola

Potenza: 3W – 24Vdc | 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 325lm (3000k) | 360lm (4000k)
Ottica: 12° | 30°

### Descrizione Dettagliata

Spot in alluminio a tensione di rete 24 VDC, per illuminazione da Esterno, ma adatto anche per l’interno, in varie finiture, e differenti ottiche. Possibilità di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente. Disponibile su richiesta anche con lenti 8°, 18°, 58°, 44×10°.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura