# Etna Wall

Radiale
Potenza: 7W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 826lm (3000k) | 875lm (4000k)
Ottica: 360°

### Descrizione Dettagliata

Unidirezionale
Potenza: 7W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 826lm (3000k) | 875lm (4000k)
Ottica: 180°

Apparecchio LED da parete per interni ed esterni, con fascio luminoso radiale 360° o unidirezionale 180°, realizzato in alluminio anodizzato o rame ad ossidazione naturale e ottica lavorata su monoblocco di metacrilato.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura