# Giunto Plafone

Design by 997 architecture

20x20cm
Potenza: 25W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 2905lm
Ottica: Diffusa

### Descrizione Dettagliata

40x40cm
Potenza: 60W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 7020lm
Ottica: Diffusa

Plafoniera LED in alluminio verniciato e schermo opale o prismato. Disponibile con regolazione dinamica dell’intensità e della temperatura di colore della luce. Disponibile in due misure 200x200mm e 400x400mm.

Brochure Elettronica
Scheda Tecnica

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura