# Sestante

Potenza: 10W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 1110lm (3000k) | 1210lm (4000k)
Ottica: 40°

### Descrizione Dettagliata

Sestante è un faro ad incasso a terra con possibilità di regolazione dell’inclinazione della luce da 0° fino ad un massimo di 20°. La sua particolarità è data da un rivoluzionario sistema di regolazione che viene effttettuato ad apparecchio chiuso e non aperto agendo su di una vite con un semplice utensile. Un sistema a cremagliera interno si occupa di spostare la lente del faretto in maniera da poter raggiungere l’inclinazione del fascio secondo le proprie aspettative e poterlo fare tutte le volte che vogliamo senza dover aprire l’apparecchio. Questo accorgimento garantisce al massimo che interventi di regolazione non appropriati possano danneggiare l’effcienza del faretto. I LED utilizzati vantano una durata di circa 50.000 ore in condizioni normali di utilizzo come dichiarato dal produttore.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura