# Flute

H.30cm
Potenza: 6W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 612lm (3000k) | 678lm (4000k)
Ottica: 36° | 80°

### Descrizione Dettagliata

H.60cm
Potenza: 9W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 1120lm (3000k) | 1356lm (4000k)
Ottica: 36° | 80°

Apparecchio LED a sospensione con alimentatore a bordo. Corpo in Alluminio Anodizzato ed ottica in PMMA.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura