# Ariel Spot

Potenza: 6W – 12Vdc
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 500lm (3000k) | 568lm (4000k)
Ottica: 12° | 30°

### Descrizione Dettagliata

Spot LED da immersione per piscine in calcestruzzo o rivestite in mosaico. Realizzato in Acciao AISI 316L e cassaforma speciale che permette l’alloggiamento di un lungo cavo all’interno per agevolare la manutenzione.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura