# Trave Sospensione

Design by FF Works

L.80cm
Potenza: 18+10W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2250+1327lm (3000k) | 2256+1365lm (4000k)
Ottica: 32°

### Descrizione Dettagliata

L.160cm
Potenza: 36+10W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 4500+1327lm (3000k) | 5112+1365lm (4000k)
Ottica: 32°

Sospensione a luce diretta ed indiretta, nata in abbinamento con la nostra lampada da parete TRAVE. Sospensione componibile in varie finiture con possibilità di scelta dei vari finali da abbinare secondo il proprio gusto.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura