# Itinere

L.20cm
Potenza: 4,8W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 548lm (3000k) | 609lm (4000k)
Ottica: diffusa

### Descrizione Dettagliata

L.30cm
Potenza: 7,2W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 820lm (3000k) | 913lm (4000k)
Ottica: diffusa

L.40cm
Potenza: 9,6W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 1096lm (3000k) | 1218lm (4000k)
Ottica: diffusa

L.60cm
Potenza: 14,4W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 1655lm (3000k) | 1827lm (4000k)
Ottica: diffusa

L.90cm
Potenza: 24W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2704lm (3000k) | 3045lm (4000k)
Ottica: diffusa

Segnapasso LED da incasso a parete, realizzato in Alluminio Anodizzato e verniciato. Ideale per l’illuminazione di percorsi.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura