# Scope

Potenza: 1W
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 137lm
Ottica: 30°

### Descrizione Dettagliata

Lampada da lettura, indicata per installazione in corrispondenza di testa letto, particolarmente indicata per il settore Hotellerie. La cassaforma consente di integrare l’alimentatore a bordo pur mantenendo il design minimale del prodotto.

La piastra verniciata presenta dettagli in cromo e galvanica, consentendo una vasta personalizzazione del prodotto.

Scheda Tecnica

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura