# Duna

Potenza: 3W – 700mA | 24Vdc | 350mA RGB
5W – 350mA (versione turbo)
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N) | RGB (R)
Flusso Nominale: 375lm (3000k) | 426lm (4000k)
556lm (3000k) | 598lm (4000k) (versione turbo)
Ottica: 12° | 30°

### Descrizione Dettagliata

Spot LED da incasso per interno ed esterno in acciaio inox AISI 316 o bronzo. Utilizzabile come uplight incassato a terra o come downlight dentro la doccia.
Disponibile in versione base (3W-700mA) o in versione turbo con LED multichip (5W-350mA). I LED utilizzati vantano una durata di circa 50.000 ore in condizioni normali di utilizzo come dichiarato dal produttore.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura