# O Spot 10 narrow

10W
Potenza: 10 W – 24Vdc
Temperatura di colore: 3000k (W)
Flusso Nominale: 1100lm (3000k)
Ottica: da 8° fino a 60°

### Descrizione Dettagliata

Incasso up-light con ghiera tornita in acciaio INOX. Prodotto altamente performante e flessibile. All’interno è installato un circuito sul quale possono essere montate ottiche da 8° fino a 60°.Particolarmente indicato per illuminazione di spazi e superfici estremamente alte o per creare forti contrasti.

Scheda Tecnica

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura