# Alpha

Potenza: 6W – 700mA
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 751lm
Ottica: 12° | 30°

### Detailed Description

Proiettore LED per interni, orientabile fino a 350° con inclinazione massima 90°. Realizzato in alluminio verniciato e ottiche in PMMA trasparente. Ideale per illuminazione d’accento.

Scheda Tecnica

### Gallery

### Discover the other Categories

#### Recessed Light

#### Reading

#### Bollard

#### Wall – Ceiling

#### Pool

#### Projector

#### Facades Lighting

#### Footlight

#### Suspension