# Caos S

Potenza: 17W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 1550lm (3000k) | 1700lm (4000k)
Ottica: 120°

### Descrizione Dettagliata

Apparecchio LED da parete o soffitto per interni ed esterni, realizzato in alluminio anodizzato o verniciato e copertura anteriore in PMMA opale.

Scheda Tecnica

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura