# Reticolo 12

Potenza: 12W – 700mA
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 1540lm
Ottica: 14° | 30° | 48°

### Descrizione Dettagliata

Incasso lineare LED a filo o con flangia. Realizzato in alluminio Anodizzato con ghiera verniciata ed ottiche in policarbonato e PMMA.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura