# Gemini

Potenza: 14W – 700mA (CC) | 220/240Vac (HI)
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2010lm (3000k) | 2220lm (4000k)
Ottica: 120°

### Descrizione Dettagliata

Lampada da parete componibile in alluminio anodizzato o verniciato in varie finiture. Disponibile in tre versioni, Destra, Sinistra e Centrale.

Scheda Tecnica

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura