# Itinere

L.20cm
Power: 4,8W – 220/240Vac
Color Temperature: 3000k (W) | 4000k (N)
Nominal Flux: 548lm (3000k) | 609lm (4000k)
Optic: diffusa

### Detailed Description

L.30cm
Power: 7,2W – 220/240Vac
Color Temperature: 3000k (W) | 4000k (N)
Nominal Flux: 820lm (3000k) | 913lm (4000k)
Optic: diffusa

L.40cm
Power: 9,6W – 220/240Vac
Color Temperature: 3000k (W) | 4000k (N)
Nominal Flux: 1096lm (3000k) | 1218lm (4000k)
Optic: diffusa

L.60cm
Power: 14,4W – 220/240Vac
Color Temperature: 3000k (W) | 4000k (N)
Nominal Flux: 1655lm (3000k) | 1827lm (4000k)
Optic: diffusa

L.90cm
Power: 24W – 220/240Vac
Color Temperature: 3000k (W) | 4000k (N)
Nominal Flux: 2704lm (3000k) | 3045lm (4000k)
Optic: diffusa

Wall Recessed LED footlight, made of Anodized Aluminium and paint finish. Indicated for footlight lighting.

Datasheet

### Gallery

### Discover the other Categories

#### Recessed Light

#### Reading

#### Bollard

#### Wall – Ceiling

#### Pool

#### Projector

#### Facades Lighting

#### Footlight

#### Suspension