# Phemus Wall

Potenza: 39W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 4524lm (3000k) | 4719lm (4000k)
Ottica: 90°

### Descrizione Dettagliata

Apparecchio LED da parete per esterni. Indicato per l’illuminazione di arredo urbano.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura