# Linea Continua 48Vdc

Lunghezza: 600mm
Potenza: 12W – 48Vdc
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 1292lm
Ottica: Diffusa

### Descrizione Dettagliata

Lunghezza: 900mm
Potenza: 19W – 48Vdc
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 2068lm
Ottica: Diffusa

Lunghezza: 1900mm
Potenza: 43W – 48Vdc
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 4680lm
Ottica: Diffusa

Linea continua per binari elettrificati 48Vdc. Corpo in alluminio anodizzato e copertura opale.

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura