# Saturno

Potenza: 8W – 350mA
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 600lm
Ottica: 15° | 36° | 60°

### Descrizione Dettagliata

Faretto LED da incasso direzionabile (max 25°). Caratterizzato da una profondità
di incasso molto ridotta e presenta nella parte terminale del corpo dissipante una
ghiera cromata. Disponibile nella versione tondo e quadrato.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura