# Lira

L.40cm (Medium)
Potenza: 7,5W – 24Vdc | 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 1027lm (3000k) | 1117lm (4000k)
Ottica: 15° | 32° | 15×44°

Sotto tutte le varie opzioni!

### Descrizione Dettagliata

L.80cm (Medium)
Potenza: 15W – 24Vdc | 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2145lm (3000k) | 2235lm (4000k)
Ottica: 15° | 32° | 15×44°

L.120cm (Medium)
Potenza: 22,5W – 24Vdc | 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 3217lm (3000k) | 3352lm (4000k)
Ottica: 15° | 32° | 15×44°

L.40cm (High)
Potenza: 15W – 24Vdc | 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2144lm (3000k) | 2234lm (4000k)
Ottica: 15° | 32° | 15×44°

L.80cm (High)
Potenza: 30W – 24Vdc | 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 4290lm (3000k) | 4470lm (4000k)
Ottica: 15° | 32° | 15×44°

L.120cm (High)
Potenza: 45W – 24Vdc | 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 6434lm (3000k) | 6704lm (4000k)
Ottica: 15° | 32° | 15×44°

Profilo per esterno in allumino anodizzato e vetro a tensione di rete 24VDC, o possibilità tramite apposito accessorio “zaino”, di poter andare direttamente a 220V-240V. Possibilità di doppia emissione e potenza sia nella versione MEDIUM, sia nella versione HIGH. Le molte ottiche disponibili fanno di questo profilo un prodotto estremamente dinamico e risolutivo di diverse esigenze architetturali.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura