# Blume M

Power: 25W – 700mA | 220/240Vac
Color Temperature: 3000k (W) | 4000k (N)
Nominal Flux: 2900lm (3000k) | 3025lm (4000k)
Optic: 90°

### Descrizione Dettagliata

Suspension lamp composed from anodised aluminium lamellas. PMMA turned optic, with superficial sandblasting. Ideal for lighting work surfaces.

Datasheet

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura