# Alpha 48Vdc

Potenza: 6W – 48Vdc
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 751lm
Ottica: 12° | 30°

### Detailed Description

Mini proiettore LED orientabile per binari elettrificati 48Vdc. Realizzato in alluminio verniciato e ottiche in PMMA trasparente.

### Gallery

### Discover the other Categories

#### Recessed Light

#### Reading

#### Bollard

#### Wall – Ceiling

#### Pool

#### Projector

#### Facades Lighting

#### Footlight

#### Suspension