# Mini R

Potenza: 1.2 W – 350mA
Temperatura di colore: 3000k (W)
Flusso Nominale: 135lm (3000k)
Ottica: 16° | 90°

### Descrizione Dettagliata

Mini Spot LED da incasso Ø30mm. Dissipatore in Alluminio anodizzato, ghiera in Acciaio Inox AISI 316 o Bronzo (per esterni) oppure ottone con finiture galvaniche (per interni) e lente in PMMA.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura