# Nubes

Design by Arch. Diego Collareda

25W
Potenza: 25W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2900lm (3000k) | 3025lm (4000k)
Ottica: 60° | 120°

### Descrizione Dettagliata

39W
Potenza: 39W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 4292 (3000k) | 4477 (4000k)
Ottica: 60° | 120°

Apparecchio LED a sospensione con alimentatore interno. Possibilità di poter personalizzare la lampada in diverse finiture aggiungendo i distanziali nelle finiture preferite. A richiesta disponibile schermo prismatizzato per illuminazione di ambienti con videoterminali con UGR <19.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura