# Up&Down40

Potenza: 2x3W – 700mA
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 375+375lm (3000k) | 426+426lm (4000k)
Ottica: 12° | 30°

### Descrizione Dettagliata

Apparecchio LED da parete per interni ed esterni, realizzato in ottone con dissipatore interno in alluminio.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura