# Pilz

Potenza: 3W – 24Vdc
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 325lm (3000k) | 3600lm (4000k)
Ottica: 360°

### Descrizione Dettagliata

Apparecchio LED da giardino a emissione radiale in alluminio anodizzato o rame ad ossidazione naturale. Indicato per l’illuminazione del prato.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura