# Traccia

100mm

Potenza: 3W
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 400lm (3000k)
Ottica: 120°

### Descrizione Dettagliata

Applique bi o mono emissione per esterni ed interni realizzata in alluminio verni-ciato, con circuito Led ad alta efficienza. Disponibile a catalogo in 4 dimensioni.Indicato per illuminazione ambiente.

200mm

Potenza: 6W
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 800lm (3000k)
Ottica: 120°

400mm

Potenza: 12W
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 1600lm (3000k)
Ottica: 120°

500mm

Potenza: 14W
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 1860lm (3000k)
Ottica: 120°

Scheda tecnica

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura