# Clio

Potenza: 1,2W – 350mA
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 150lm (3000k) | 170lm (4000k)
Ottica: 25°

### Descrizione Dettagliata

Apparecchio LED orientabile con eccellente sistema di snodo indicato per la lettura nel settore alberghiero e nautico o come spot da parete o soffitto. Alimentatore remoto.

Scheda Tecnica

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura