# Deep mini

Versione Mini 6cm
Potenza: 14W – 350mA |
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 1652lm (3000k) | 1750lm (4000k)
Ottica: 24°

### Descrizione Dettagliata

Versione Standard 8cm
Potenza: 25W – 700mA | 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2900lm (3000k) | 3025lm (4000k)
Ottica: 22°

Faretto incasso a filo, con sorgente led arretrata per massimo comfort visivo, illumina celando la sorgente luminosa. Il faretto DEEP, con il suo effetto “occhio di bue”, concentra il flusso sugli oggetti sottostanti, ottenendo degli ottimi “effetti teatrali”. Realizzato in alluminio e parabole in policarbonato con schermo trasparente o antiglare.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura