# Manta

Potenza: 13W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 950lm (3000k) | 1055lm (4000k)
Ottica: asimmetrica

### Descrizione Dettagliata

E’ un apparecchio estremamente piatto da incasso/non incasso. Il suo spessore, dal filo del suolo, è di soli 3 cm. Senza alcuna cassaforma questo apparecchio rivoluziona il mondo degli apparecchi da terra ad incasso. Con Manta infatti si elimina la necessità di effettuare lo scavo per posizionare qualsiasi sistema di ancoraggio. Manta si fissa semplicemente in appoggio avvitando direttamente l’apparecchio al suolo. L’alimentazione diretta a 220/240V, elimina i problemi relativi ai vari collegamenti dei drivers ed alla loro dislocazione. L’installazione è semplice e rapida, basta solo collegare Manta alla rete. Manta è l’ Ideale per quei progetti dove si vogliono evitare interventi architettonici troppo invasivi.

Scheda Tecnica

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura