# Bulbus

Potenza: 7W – 350mA
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 720lm
Ottica: 360°

### Descrizione Dettagliata

E’ un’alternativa ai classici “bollards” o paletti da giardino. E’ caratterizzato da un design molto pulito ma dalla forte personalità. Emissione a 360° ed alimentatore integrato per corrente diretta 220/240 V. La sorgente luminosa nascosta all’interno dell’apparecchio è a bassissima luminanza. La lente speciale in PMMA della quale è dotato Bulbus è progettata e prodotta internamente da Puraluce. Bulbus è disponibile anche con il particolare sistema “Radici” di Puraluce per il fissaggio nel terreno. Questo sistema permette di poter regolare a piacere a quale altezza posizionare il prodotto.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura