# Ghost

14W
Potenza: 14W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 1624lm (3000k) | 1750lm (4000k)
Ottica: 90°

### Descrizione Dettagliata

25W
Potenza: 25W – 700mA
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2900lm (3000k) | 3025lm (4000k)
Ottica: 90°

Apparecchio LED da incasso per interni Ø100mm. Accessorio lente opalina per Ø180mm. Dissipatore in alluminio anodizzato e ottica in PMMA. Il prodotto spento, grazie alla sua ottica particolare si mimetizza con il soffitto, sporgendo solamente 3mm. Una lente a 90° di nostra concezione permette una diffusione ottimale della luce con un buon comfort visivo.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura