# Etna

H.13cm
Power: 8W – 220/240Vac
Color Temperature: 3000k (W) | 4000k (N)
Nominal Flux: 826lm (3000k) | 875lm (4000k)
Optic: 180° | 360°

H.50cm
Power: 15W – 220/240Vac
Color Temperature: 3000k (W) | 4000k (N)
Nominal Flux: 1180lm (3000k) | 1250lm (4000k)
Optic: 180° | 360°

H.80cm
Power: 15W – 220/240Vac
Color Temperature: 3000k (W) | 4000k (N)
Nominal Flux: 1180lm (3000k) | 1250lm (4000k)
Optic: 180° | 360°

### Descrizione Dettagliata

Outdoor LED device, radial beam 360° or single side light beam 180°, made of anodized aluminium or natural copper and clear methacrylate optic.

##### Technical Information

##### Download

- Brochure
- Datasheet
- Eulumdat

##### Available Finishes

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura