# St120

25W
Potenza: 25W – 700mA
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2900lm (3000k) | 3025lm (4000k)
Ottica: 22° | 36° | 55° | 73°

### Descrizione Dettagliata

39W
Potenza: 39W – 1050mA
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 4292lm (3000k) | 4477lm (4000k)
Ottica: 22° | 36° | 55° | 73°

Apparecchio LED da incasso Ø 120mm (ST120R) e 120x120mm (ST120Q). Con LED di potenza 25W (ST 120 R25), 39W (ST 120 R37) e parabola ad alta efficienza fino a 93%, ghiera in alluminio e parabola ottica in policarbonato. LED CRI 90.

Scheda Tecnica

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura