# Geco Mini

Potenza: 8W – 250mA
Temperatura di colore: 3000k
Flusso Nominale: 950lm
Ottica: 20° | 30° | 50°

### Descrizione Dettagliata

Spot in alluminio in corrente costante a 250 mA per illuminazione da esterno in varie finiture, dif ferenti potenze, e diverse ottiche. Possibilità di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente..

Scheda Tecnica

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura