# Area

Design by 997 architecture

22x22cm
Potenza: 12+12W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 2760lm (3000k) | 3036lm (4000k)
Ottica: Diffusa

### Descrizione Dettagliata

44x44cm
Potenza: 18+18W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 1110lm (3000k) | 1210lm (4000k)
Ottica: Diffusa

E’ una lampada da parete bi-emissione estremamente sottile, soli 3 cm di spessore. In due dimensioni: 22×22 cm o 44x44cm. Caratterizzata da un corpo in metacrilato schermato frontalmente da una lamina di alluminio dalle diverse finiture, disponibile anche in versione a specchio. Alimentatore integrato, lenti in PMMA. La lente speciale in PMMA della quale è dotata Area è progettata e prodotta interamente da Puraluce.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura