# Arco

Potenza: 6W – 220/240Vac
Temperatura di colore: 3000k (W) | 4000k (N)
Flusso Nominale: 540lm (3000k) | 570lm (4000k)
Ottica: 8×180°

### Descrizione Dettagliata

Apparecchio LED finalizzato alla creazione di effetti di luce, particolarmente indicato per sottolineare il profilo di finestre, porte ed archi. Realizzato in Alluminio anodizzato in varie finiture e lente in PMMA di nostra concezione.

Scheda Tecnica

File Fotometrici

### Gallery

### Scopri le altre Categorie

#### Incassi

#### Paletti luminosi

#### Parete-Soffitto

#### Piscina

#### Proiettori

#### Illuminazione di facciate

#### Segnapasso

#### Sospensioni

#### Lettura